升级后需要校准按键。

O3C：bongocat开启方法：按住旋转打开菜单，显示->主屏幕->bongocat。
O3C++：下个版本支持bongocat。如现在就想使用，请在显示菜单选择第二项空白选项。

按键参数：
触发：第一次触发的位置
释放：最后释放位置
RT区间：在这个范围内支持RT
RT触发：在区间内，且按键在释放状态，按下超过设定长度值可以再次触发
RT释放：在区间内，超过设定长度值可以释放按键

The keys need to be calibrated after the upgrade.

O3C: How to open bongocat: Press and hold the rotation to open the menu, display->main screen->bongocat.
O3C++: The next version supports bongocat. If you want to use it now, please select the second blank option in the display menu.

Button parameters:
Trigger: The position of the first trigger
Release: final release position
RT range: RT is supported within this range
RT trigger: Within the range, and the button is in the released state, it can be triggered again if pressed for more than the set length value.
RT release: within the range, the key can be released if the release exceeds the set length value